На основу позива за достављање понуда број III-404-102/2020 од 04.12.2020. године, достављамо: Понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године,за набавку радова **број: 102/2020**–**„Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији Општине Куршумлија“.**

**О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е**

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Називпонуђача:* |  |
| *Адресапонуђача:* |  |
| *Матичнибројпонуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Имеособезаконтакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора:* |  |

1. ***ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:***

**Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији Општине Куршумлија**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** | **Јед. мере** | **Количина** | **Цена по јед. мери без ПДВ-а** | **Укупан износ без ПДВ-а** |
|
| 1. | Демонтажа путних оштећених ивичњака са одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м1. При демонтажи ивичњака извршити правилно опсецање асфалтне конструкције коловоза до ивичњака | м1 | 10,00 |  |  |
| 2. | Обијање бетонске плоче,по налогу и нвеститора до д=10цм са утоваром и одвозом шута на депонију до 5км. Обрачун по м2 уклоњене бетонске плоче | м2 | 3,00 |  |  |
|
| 3. | Рушење оштећене асфалтне коловозне конструкције (коловоз и тротоар) риперовањем или пикамером и правилним опсецањем асфалта на неоштећеном делу са утоваром и одвозом материјала на даљину до СТД 5км по налогу наручиоца и планирањем истог. Обрачун по м3 уклоњене коловозне конструкције | м3 | 5,00 |  |  |
|
| 4. | Израда тампонског слоја (d=10-15cm) од дробљеног каменог агрегата (0-60) са набијањем до потребне збијености. У цену урачунати набавку и транспорт дробљеног каменог агрегата до места уградње |  |  |  |  |
| 4.а) | Обрачун по м3 израђеног тампонског слоја на оштећеним површинама у градском подручју | м3 | 5,00 |  |  |
| 4.б) | Обрачун по м3 израђеног тампонског слоја на општинским путевима ван градског подручја | м3 | 7,00 |  |  |
| 5. | Израда тампонског слоја дебљине до 20 цм, од шљунка одговарајуће гранулације са сабијањем до потребне збијености и са претходном обрадом и сабијањем постељице. Обрачун по м3 израђеног тампонског слоја. У цену урачунати набавку и транспорт шљунка до места уградње |  |  |  |  |
| 5.a) | Обрачун по м3 израђеног тампонског слоја на оштећеним површинама у градском подручју. | м3 | 4,00 |  |  |
| 5.б) | Обрачун по м3 израђеног тампонског слоја на општинским путевима ван градског подручја | м3 | 4,00 |  |  |
| 6. | Ручно крпљење припремљених ударних рупу асфалтном масом АБ11 и БНХС 16, d=5÷8cm.  Позиција обухвата:   - Машинско опсецање ивица ударних рупа са глодањем испуцалог асфалтног коловоза дебљине d = 5÷8 cm са ручним утоваром одвозом шута транспортним возилом на СТД до 5km.  - Физичко чишћење рупе метлама и издувавање површина компресором.  -Пре уграђивања масе извршити додатно чишћење, прскање и премазивање ивица битуменском емулзијом у количини од 0,2÷0,5kg/m².  Слоју асфалтне масе додати потребно надвишење и ваљати до потребне збијености тако да површина окрпљене рупе буде у нивелети постојеће коловозне површине |  |  |  |  |
| 6. а) | Обрачун по тони уграђене асфалтне масе AB-11 на оштећеним површинама на улицама у градском подручју | т | 10,00 |  |  |
| 6.б) | Обрачун по тони уграђене асфалтне масе БНХС- 16 на оштећеним површинама на улицама у градском подручју | т | 21,00 |  |  |
| 6.в) | в) Обрачун по тони уграђене асфалтне масе БНХС-16 на општинским путевима и улицама ван градског подручја | т | 25,00 |  |  |
| 7. | Ручно асфалтирање без извршеног опсецања на улицама и трoтоарима са уклањањем слоја гребаног асфалта или шљунковитог материјала и др,са утоваром и одвозом на депонију коју одтреди наручилац до СТД-3 км. |  |  |  |  |
| 7.а) | Обрачун по тони уграђене асфалтне масе БНХС- 16 са свим потребним опреацијама везаним за уградњу из тачке 6., без опсецања | т | 15,00 |  |  |
| 8. | Набавка и уградња сивих бетонских ивичњака, димензија 18/24 на слоју бетона–јастука МБ30 са фуговањем спојница цементним малтером. Обрачун по м1 уграђених ивичњака | м1 | 7,00 |  |  |
| 9. | Ископ земље III или IV кат. машински 70% и ручно 30% са утоваром и одвозом на депонију до СТД 1км. Обрачун по м3 самоникле одвежене земље | м3 | 7,00 |  |  |
| 10. | Набавка шљунка, утовар, транспорт и истовар на место које одреди наручилац за потребе санације коловоза. Обрачун по м3 испорученог шљунка | м3 | 4,00 |  |  |
| 11. | Набавка туцаника 0-31( 0-60), утовар, транспорт и истовар на место које одреди наручилац за потребе санације коловоза. Обрачун по м3 испорученог туцаника | м3 | 7,00 |  |  |
| 12. | Ангажовање, рад комбиноване машине ''Скипа'' на поправци (прочишћавању) коловоза.Одлазак на локацију се рачуна са 50% у односу на активни рад машине.Обрачун по радном часу рада. | р.ч. | 3,00 |  |  |
|  |  |  | **Укупно без ПДВ-а** | |  |
|  |  |  | **ПДВ 20%** | |  |
|  |  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови и рок плаћања: | \_\_\_\_\_ дана од дана обострано потписаних и оверених привремених и оконачне ситуације |
| Рок важења понуде  (не краће од 30 дана) | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде. |

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2020. године

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА**

**ПОНУЂАЧА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:****Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*