Author: Admin

О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
у набавци добара – Набавка  шиваћих машина у оквиру набавке робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву
Назив понуђача |
Седиште |
Улица и број |
ПИБ |
Матични број |
Број рачуна |
E –mail адреса |
Особа за контакт телефон |

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС ДОБАРА
Набавка  шиваћих машина у оквиру набавке робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву

Минималне техничке карактеристике
За Шиваћа машина  JUKI 8100 штеперица или одговарајуће

Понуђене техничке карактеристике
(уписати или потврдити да понуђено добро испуњава Минималне техничке карактеристике)

Понуђени модел-тип 
(уписати ознаку)

Количина

Понуђена цена у динарима без ПДВ-а
по јединици мере

Укупна понуђена цена у динарима без ПДВ-а

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 (3х4)
1. | Шиваћа машина  JUKI 8100 штеперица или одговарајуће | | 1 | |
1.1 | За шивање лаких и средње тешких тканина | | | | |
1.2 | Напон 220-240 В | | | | |
1.3 | минималне вибрације | | | | |
1.4 | ЛЕД освјетљење радне површине | | | | |
1.5 | ХСМ мотор Цпл 2800 о/мин | | | | |
1.6 | Дуљина бода до 5 мм | | | | |
1.7 | Аутоматско подмазивање | | | | |
1.8 | -дубина: минимална 450 мм | | | | |

Минималне техничке карактеристике
JACK JK8569 IBERDEK или одговарајуће

Понуђене техничке карактеристике
(уписати или потврдити да понуђено добро испуњава Минималне техничке карактеристике)

Понуђени модел-тип 
(уписати ознаку)

Количина

Понуђена цена у динарима без ПДВ-а
по јединици мере

Укупна понуђена цена у динарима без ПДВ-а

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 (3х4)
2. | Шиваћа машина  JACK JK8569 IBERDEK или одговарајуће | | 1 | |
2.1 | Максимална севинг брзина: 6.000 убода по минуту | | | | |
2.2 | број игли: 3 | | | | |
2.3 | Број тема: 5 | | | | |
2.4 | стич тип: Врх и дно Coverstitch  или два реда на врху, Coverstitch  на дну | | | | |
2.5 | Игле GAUGE: 6,4 мм (1/4 ") - стандард у индустрији | | | | |
2.6 | Стич дужина: 4.4 мм, | | | | |
2.7 | FOOT LIFT: 5 мм, | | | | |
2.8 | Тип мотора: Direct Drive Интегрисани мотор | | | | |
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (1+2): |
ПДВ: |
УКУПНО СА ПДВ-ом: |
Напомена: Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

Рок плаћања: ___________дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана, максимум 45 дана); 

Рок важења понуде:__________ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).

Рок испоруке: ____________ дана од дана закључења уговора

Гарантни рок:
-	 JUKI 8100 штеперица или одговарајуће: _______________месеци  од извршења испоруке
-	JACK JK8569 IBERDEK или одговарајуће: ________________месеци  од извршења испоруке
Напомена:
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Понуђач се обавезује да ће испоруку добара извршити Fco Наручилав, Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија..
Датум:                                                                    Потпис понуђача:

_________________                                     М.П.     _________________________