На основу позива за достављање понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_.\_\_\_.2020. године, достављамо:Понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку радова број **1/2020**– **„Попрака путева у меснојзаједници** **Мердаре“.**

**О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е**

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Називпонуђача:* |  |
| *Адресапонуђача:* |  |
| *Матичнибројпонуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Имеособезаконтакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора:* |  |

1. ***ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:***

**Попрака путева у месној заједници Мердаре**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **Опис позиције** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а (дин.)** | **Укупан износ без ПДВ-а (дин.)** |
| **Село Мердаре, поправка некатегорисаног пута према полицији и Славиши Милићевићу,**  **дужине 450 м** | | | | | |
| 1 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 1,50 |  |  |
| 2 | Рад багера на проширењу пута и постављању цевастог пропуста 6хФ600, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,50 |  |  |
| 3 | Припрема каменог материјала IV и V категорије (ископ каменог материјала багером или булдозером) задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна | м3 | 70,00 |  |  |
| 4 | Поправка оштећене коловозне конструкције каменим материјалом из локалног позајмишта. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком |  | | | |
| на с.т.д. дo 2km | м3 | 70,00 |  |  |
| **Село Мердаре, поправка некатегорисаног пута према соларној електрани** | | | | | |
| 5 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 3,00 |  |  |
| 6 | Рад багера на проширењу пута, корекцији нивелете и прикупљању раније депонованог материјала на кат. парц. бр. 166,167 и 157.Обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 4,00 |  |  |
| 7 | Утовар и одвоз вишка материјала на депонију стд. до 3км. Обрачун по м3 земље у растреситом стању | м3 | 260,00 |  |  |
| 8 | Припрема каменог материјала IV и V категорије (ископ каменог материјала багером или булдозером) задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна | м3 | 60,00 |  |  |
| 9 | Поправка оштећене коловозне конструкције каменим материјалом из локалног позајмишта. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком |  | | | |
| на с.т.д. дo 2km | м3 | 60,00 |  |  |
| **Село Матарова, поправка деонице некатегорисаног пута ка Мику Кујовићу** | | | | | |
| 10 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,00 |  |  |
| 11 | Рад багера на постављању цевастог пропуста Ф550. Обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,00 |  |  |
| 12 | Припрема каменог материјала IV и V категорије (ископ каменог материјала багером или булдозером) задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна | м3 | 20,00 |  |  |
| 13 | Поправка оштећене коловозне конструкције каменим материјалом из локалног позајмишта. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком |  | | | |
| на с.т.д. дo 2km | м3 | 20,00 |  |  |
| **Село Мердаре, поправка некатегорисаног пута ка тунелу** | | | | | |
| 14 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 3,50 |  |  |
| 15 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком |  | | | |
| на с.т.д. дo 10km | м3 | 60,00 |  |  |
| **Укупно без ПДВ-а (дин.)** | | | | |  |
| **ПДВ (дин.)** | | | | |  |
| **Укупно са ПДВ-ом (дин.)** | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови и рок плаћања: | \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања оверених привремених и оконачне ситуације. |
| Рок извођења радова: | \_\_\_\_\_ дана, од дана увођења извођача у посао. |
| Рок важења понуде  (не краће од 30 дана) | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде. |

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2020. године

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА**

**ПОНУЂАЧА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*