На основу позива за достављање понуда број:2/2020 од 29.10.2020. године, достављамо: Понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку радоваброј **1/2020**– **„Попрака путева у месној заједници Рача“.**

**О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е**

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора:* |  |

1. ***ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:***

**Попрака путева у месној заједници Рача**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **Опис позиције** | **Јединица мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а (дин.)** | **Укупан износ без ПДВ-а (дин.)** |
| **Село Рача, поправка пута ка Пећаранима (од гробља), дужине 3000м** |
| 1 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 10,00 |  |  |
| 2 | Поправка оштећене коловозне конструкције каменим материјалом из локалног позајмишта. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком  |   |   |  |  |
|
|
|
|
| на с.т.д. до 2км | м3 | 220,00 |  |  |
| на с.т.д. до 7км | м3 | 150,00 |  |  |
| 3 | Припрема каменог материјала IV и V категорије (ископ каменог материјала багером или булдозером) задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна. | м3 | 370,00 |  |  |
| **Село Рача, поправка пута ка Гвозденовићима и Миловановићима, дужине 2500м** |
| 4 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 4,00 |  |  |
|
|
|
|
| 5 | Рад багера на изградњи чишћењу цевастих пропуста и уређењу прелаза, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,00 |  |  |
| 6 | Поправка оштећене коловозне конструкције каменим материјалом из локалног позајмишта. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком  |   |   |  |  |
|
|
|
|
| на с.т.д. до 10км | м3 | 200,00 |  |  |
| 7 | Припрема каменог материјала IV и V категорије (ископ каменог материјала багером или булдозером) задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна. | м3 | 200,00 |  |  |
| **Село Рача, поправка пута ка Ристићима, дужине 500м** |
| 8 | Рад булдожера (снаге веће од 100 kW) на чишћењу и проширењу постојеће трасе, корекцији нивелете и попречних падова ,обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,0 |  |  |
|
|
| 9 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,00 |  |  |
|
|
|
|
| 10 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком  |   |   |   |   |
|   |  на с.т.д. до 2 км | м3 | 130,00 |  |  |
| **Село Рача, поправка пута ка Нешковићима** |
| 11 | Рад виброваљка тежине > 9Т на сабијању постељице, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,0 |  |  |
| **Село Дешишка,поправка некатегорисаног пута кa Ивањцима дужине 700м**  |
| 12 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 3,00 |  |  |
| 13 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком  |   |   |   |   |
|   |  на с.т.д. до 2 км | м3 | 105,00 |  |  |
| **Село Кутлово, поправка пута ка доњим Марковићима, дужине 2500м** |
| 14 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 3,00 |  |  |
| 15 | Припрема каменог материјала IV и V категорије (ископ каменог материјала багером или булдозером) задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна. | м3 | 90,00 |  |  |
| 16 | Поправка оштећене коловозне конструкције каменим материјалом из локалног позајмишта. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком  |   |   |   |   |
|
|
|
|
| на с.т.д. до 2км | м3 | 90,00 |  |  |
| **Укупно без ПДВ-а (дин.)** |  |
| **ПДВ (дин.)** |  |
| **Укупно са ПДВ-ом (дин.)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови и рок плаћања:  | \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања оверених привремених и оконачне ситуације. |
| Рок извођења радова: | \_\_\_\_\_ дана, од дана увођења извођача у посао. |
| Рок важења понуде(не краће од 30 дана) | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде. |

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2020. године

 **ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА**

 **ПОНУЂАЧА**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*