На основу позива за достављање понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2020. године, достављамо: Понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку радоваброј **1/2020**– **„Попрака путева у месној заједници Тмава“.**

**О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е**

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора:* |  |

1. ***ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:***

**Попрака путева у месној заједници Тмава**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **Опис позиције** | **Јед.**  **мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а (дин.)** | **Укупан износ без ПДВ-а (дин.)** |
| **Село Тмава, поправка некатегорисаног пута ка Поповићима, дужине 200м** | | | | | |
| 1 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом одговарајуће крупноће зрна и квалитета додавањем на постојећој подлози. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: набавку шљунка, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком | м3 | 60,00 |  |  |
| **Село Тмава, поправка деонице некатегорисаног пута ка Огњановићима, дужине 200м и деонице у кориту потока** | | | | | |
| 2 | Рад комбиноване машине снаге веће од 85 кW на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,00 |  |  |
| 3 | Поправка оштећене коловозне конструкције у кориту потока крупним каменим материјалом . Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар, транспорт, разастирање и сабијање |  |  |  |  |
| на с.т.д. до 15 км | м3 | 20,00 |  |  |
| 4 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом одговарајуће крупноће зрна и квалитета . Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: набавку шљунка, утовар, транспорт, разастирање и сабијање виброваљком | м3 | 30,00 |  |  |
| **Село Тмава, поправка некатегорисаног пута ка Стевановићима и деонице ОП I-9 у зони раскрснице** | | | | | |
| 5 | Израда одводних јаркова у земљи III и IV категорије, машинским путем,профилисаном кашиком, димензија (0,7+0,3)/2х0,5м, са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 2 км. Обрачун по м3 извршеног ископа у самониклом стању | м3 | 10,00 |  |  |
| 6 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 1,00 |  |  |
| 7 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом одговарајуће крупноће зрна и квалитета . Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: набавку шљунка, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком | м3 | 30,00 |  |  |
| **Село Тмава, поправка прилазног пута ка Станковићима, дужине 60м** | | | | | |
| 8 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом одговарајуће крупноће зрна и квалитета додавањем на постојећој подлози. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: набавку шљунка, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком | м3 | 20,00 |  |  |
| **Село Тмава, поправка прилазног пута ка Матићима, дужине 60м** | | | | | |
| 9 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом одговарајуће крупноће зрна и квалитета додавањем на постојећој подлози. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: набавку шљунка, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком | м3 | 20,00 |  |  |
| **Село Тмава, поправка прилазног пута ка Цветковићима, дужине 60м** | | | | | |
| 10 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом одговарајуће крупноће зрна и квалитета додавањем на постојећој подлози. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: набавку шљунка, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком | м3 | 20,00 |  |  |
| **Село Тмава, пробијање и прочишћавање некатегорисаних и атарских путева (засеок Кулина, Балотићки пут, Станковићки пут)** | | | | | |
| 11 | Рад булдожера (снаге веће од 100 kW) на пробијању деонице, чишћењу и проширењу постојеће трасе, корекцији нивелете и попречних падова ,обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 18,0 |  |  |
| **Укупно без ПДВ-а (дин.)** | | | | |  |
|  |  | **ПДВ (дин.)** | | |  |
|  |  | **Укупно са ПДВ-ом (дин.)** | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови и рок плаћања: | \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања оверених привремених и оконачне ситуације. |
| Рок извођења радова: | \_\_\_\_\_ дана, од дана увођења извођача у посао. |
| Рок важења понуде  (не краће од 30 дана) | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде. |

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2020. године

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА**

**ПОНУЂАЧА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*