На основу позива за достављање понуда број III-404-99/2022, од 13.10.2022. године, достављамо: Понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, за набавку **број: 99/2022**– **„Извођење радова на изградњи пешачких стаза – тротоара по програму савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2022. годину - у ул. Р.М Само, ул. Косанчић Ивана, ул. Светог Саве, ул. 16. Фебруар, ул. Бранка Радичевића“**

**О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е**

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе з аконтакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора:* |  |

***СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА***

**Извођење радова на изградњи пешачких стаза – тротоара по програму савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2022. годину - у ул. Р.М Само, ул. Косанчић Ивана, ул. Светог Саве, ул. 16. Фебруар, ул. Бранка Радичевића**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јед. мери без ПДВ-а** | **Укупан износ без ПДВ-а** |
|
| **I** | ***П Р И П Р Е М Н И Р А Д О В И*** | | | | |
| 1.1. | Ручни ископ за откривање подземних инсталација, са утоваром и одвозом на депонију до СТД 5км. Обрачун је по м3  материјала у растреситом стању | м3 | 5,00 |  |  |
| 1.2. | Сечење асфалта,бетонских и камених стаза. Обрачун по м | м | 45,00 |  |  |
| 1.3. | Рушење, утовар и одвоз постојећих асфалтних,бетонских, армиранобетонских и камених површина и структура (тротоара, плоча,зидова, парапета, ивичњака и сл.) са машинским утоваром и превозом на депонију СТД до 5км од градског подручја. Обрачун по м3 порушеног и одвеженог материјала | м3 | 20,00 |  |  |
| **Укупна вредност припремних радова:** | | | | |  |
| **II** | ***З Е М Љ А Н И Р А Д О В И*** | | | | |
| 2.1. | Ископ земље III и IV категорије и постојећег тампона од шљунка ширине 0,6-2,2 м, са машинским утоваром и превозом на депонију СТД до 5км од градског подручја. У позицију је укључено чишћење земље и прашине са бетонскух површина и ивичњака у зони контакта са асфалтом. |  |  |  |  |
| а) | машински 90 % | м3 | 180,00 |  |  |
| б) | ручно у зони ивичњака и зидова 10% | м3 | 20,00 |  |  |
| 2.2. | Планирање постељице тротоара ширине 0,6-2,2м у материјалу III и IV категорије са сабијањем до потребне збијености Ms=20MPa, равност +/- 2цм | м2 | 650,00 |  |  |
| **Укупна вредност земљаних радова:** | | | | |  |
| **III** | ***К О Л О В О З Н А К О Н С Т Р У К Ц И Ј А*** | | | | |
| 3.1. | Израда доњег носећег слоја од шљунка природне мешавине, d=15 cm, механички стабилизованог до потребне збијености Ms=30MPa, са набавком и превозом. Обрачун се врши по м3 уграђеног шљунка. | м3 | 95,00 |  |  |
| 3.2. | Набавка, транспорт и уградња атестираног дробљеног каменог агрегата 0-31мм у слоју дебљине d=10cm, механички стабилизованог до потребне збијености Ms=40MPa. Обрачун се врши по м3 уграђеног каменог агрегата. | м3 | 60,00 |  |  |
| 3.3. | Израда сивог бетонског ивичњака 12/18, на слоју бетона МБ 15 d=10 цм. Обрачун се врши по м уграђеног ивичњака, са набавком и свим потребним радовима | м | 25,00 |  |  |
| 3.4. | Израда сивог бетонског ивичњака 18/24, на слоју бетона МБ 15 d=10 цм. Обрачун се врши по м уграђеног ивичњака,са набавком и свим потребним радовима | м | 55,00 |  |  |
| 3.5. | Набавка и израда горњег носећег слоја од битуменизираног каменог агрегата БНХС-16, d=5cm, ширине 0,6-2,2м са урачунатим превозом. У позицију је укључено узимање узорка-керновање на 2 места по налогу надзора и доказ квалитета са потребним атестима | м2 | 580,00 |  |  |
| 3.6. | Рад комбиноване машине-ровокопача за извођење земљаних и других радова и уређењу улаза.Одлазак на локацију се рачуна са 50% у односу на активни рад машине.Обрачун по часу ефективног рада. | ч. | 8,00 |  |  |
| **укупна вредност коловозне конструкције:** | | | | |  |
| **IV** | ***Б Е Т О Н С К И И Д Р У Г И Р А Д О В И*** | | | | |
| 4.1. | Набавка и уградња бетона МБ25 у оплати, за потребе израде и санације парaпетних зидова због подужног нивелисања тротоара,за потребе одвођења атмосферске воде, за потребе изградње уливних и изливних глава цевастих пропуста. Обрачун по м3 уграђеног бетона са урачунатом арматуром по детаљу надзорног органа | м3 | 10,00 |  |  |
| 4.2. | Демонтажа и поновна монтажа ограде.Обрачун по м | м | 20,00 |  |  |
|  | **Укупно бетонски и други радови:** | | | |  |
|  | | | | | |
| ***Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А*** | | | | | |
| I | *ПРИПРЕМНИ РАДОВИ* | | | |  |
| II | *ЗЕМЉАНИ РАДОВИ* | | | |  |
| III | *КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА* | | | |  |
| IV | *БЕТОНСКИ И ДРУГИ РАДОВИ* | | | |  |
|  |  | **Укупнo без ПДВ-а** | | |  |
|  |  | **ПДВ 20%** | | |  |
|  |  | **Укупно са ПДВ-ом** | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови и рок плаћања: | \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања рачуна – фактуре. |
| Рок извођења радова | \_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана закључења уговора |
| Рок важења понуде  (не краће од 30 дана) | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде. |

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022. године

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА**

**ПОНУЂАЧА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:*** *Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*